*Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego*

**UMOWA**

**Nr…………..**

**na dostawę na dostawę narzędzi i sprzętu do robót budowlanych - Zadanie Nr X[[1]](#footnote-1)**

**Nr postępowania: 3**/LT-PL-2S-150 " Neighbourly exchanges of experiences and professional skills/ZSEiI

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:

1. Zespołem Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej z siedzibą w ..Giżycku przy ul. Adama Mickiewicza 27, zwanym dalej **Zleceniodawcą**,

reprezentowanym przez:

**Henryka Kondratowicza**

Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku

oraz

2. ........................................................................................................ z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej **Wykonawcą**,

reprezentowanym przez:

......................................................................................,

......................................................................................,

o następującej treści:

§ 1

1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością wymaganą w obrocie profesjonalnym, dbałością o zachowanie dobrego imienia i wzajemnych interesów gospodarczych oraz wedle najlepszej wiedzy i umiejętności.

2. WYKONAWCA oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia wymagane przez obowiązujące przepisy do świadczenia dostaw narzędzi i sprzętu do robót budowlanych na rzecz Zleceniodawcy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem na posesję Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych przy ulicy Mickiewicza do 27 do dnia 30 kwietnia 2018 r., w godzinach 8.00 – 14.00 narzędzia i sprzęt do robót budowlanych.

**Zadanie 1 – narzędzia budowlane (niepotrzebne skreślić)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wybranego elementu wyposażenia (przedmiot)** | **Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia (przedmiotu)** | **Liczba sztuk** |
| 1 | Młotek murarskiKod CPV -[44511000-5 Narzędzia ręczne](http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/44511000-5) | Trzonek wykonany z wysokiej jakości włókna szklanego a obuch zabezpieczony za pomocą nitu | 10 |
| 2. | Pędzel ławkowiecKod CPV -[44511000-5 Narzędzia ręczne](http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/44511000-5) | Pędzel przeznaczony głównie do malowania Włos naturalny, biały.Rękojeść z drewna bukowegoDostępne rozmiary od 160 do 190mm. Pędzel przeznaczony do farb emulsyjnych, akrylowych, lateksowych | 4 |
| 3. | Pędzle różneKod CPV -[44511000-5 Narzędzia ręczne](http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/44511000-5) | Pędzle angielskie komplet 3el. [24,36,90mm] | 10 |
| 4. | Wiadro budowlane Kod CPV -[44511000-5 Narzędzia ręczne](http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/44511000-5) | Wiadro budowlane z uchwytem drucianym pojemność 16 l | 10 |
| 5. |  PacaKod CPV -[44511000-5 Narzędzia ręczne](http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/44511000-5) |  Paca nierdzewna gładka- Rączka dwuskładnikowa plastikowa- Stopka aluminiowa- Rozmiar: 280 x 130 mm | 5 |
| 6 |  Paca stalowa z zębami- Stal nierdzewna- Rękojeść drewniana zamknięta- Zęby prostokątne- Do nakładania kleju przy pracach glazurniczych ( ząb 6x6 i 8x8 ) przy układaniu parkietów, przy rozprowadzaniu zaprawy murarskiej ( ząb 10x10 ) | 5 |
| 7 | Wiertła widiowe do betonu SDS PlusKod CPV [44514000-6 Uchwyty do narzędzi i części narzędzi](http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/44514000-6) |  Średnica wiertła SDS: 10 mm.Długość całkowita wiertła: od 110 do 600 mm | 5 |
| 8 | Średnica wiertła SDS: 12 mm.Długość całkowita wiertła: od 110 do 600 mm | 5 |
| 9 |  Łata murarskaKod CPV -[44511000-5 Narzędzia ręczne](http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/44511000-5) |  Łata murarska prostokątna z dwoma libelkami i uchwytami 2m | 2 |
| 10 | Poziomnica aluminiowaKod CPV -[44511000-5 Narzędzia ręczne](http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/44511000-5) | Korpus poziomicy aluminiowy skrzynkowy, ścianki grubości min. 1,5 mm ułatwiają poziomowanie.Trzy libelle: pozioma, pionowa, kątowa 45°.  | 4 |
| 11 | Drabina Kod CPV [44423200-3 Drabiny](http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/44423200-3) | Drabina 3-elementowa | 2 |
| 12 | Taczka Kod CPV 44511200-7 Narzędzia ogrodnicze | Taczka ogrodowa budowlana 100l srebrna  | 1 |
| 13 | **Ubrania robocze, bluza i ogrodniczki**18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki | Ubrania robocze, bluza i ogrodniczki ( Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wymiarów do 14 dni przed realizacją)170 cm M – 4 szt.176 cm M 4 szt.176 cm L 4 szt.182 cm XXL 2 szt.182 cm L 2 szt.188 cm XXL 2 szt.188 cm L 2 szt. Odzież powinna być wykonana z materiału o gramaturze 210g/m2. Bluza i ogrodniczki ochronne powinny zawierać wszywkę identyfikacyjną. Ogrodniczki robocze powinny posiadać min 7 kieszeni w tym jedną potrójną zapinaną na suwak oraz małą kieszeń boczną.Szelki powinny być z regulacją długości za pomocą zapięcia i gumki. Spodnie powinny posiadać regulację szerokości spodni za pomocą guzików i gumki. Spodnie powinny być obszyte podwójnymi szwamiKieszenie bluzy ochronnej powinny być zapinane na rzepKurtka powinna posiadać regulację szerokości paska kurtki za pomocą gumkiMankiety powinny być zapinane na guzikUbrania robocze powinny posiadać certyfikat CESkład - bawełna: min 35%, poliester: nie więcej niż 65% | 20 |
| 14 | Rękawice powlekane lateksem zwiększającym odporność na rozdarcia[18140000-2](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/dodatki-do-odziezy-roboczej-1003) Dodatki do odzieży roboczej | Rękawice powlekane lateksem zwiększającym odporność na rozdarciaSprzedawane w workach po 12 par | 6 |
| 15 | Gogle ochronne przeciwodpryskowe[18140000-2](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/dodatki-do-odziezy-roboczej-1003) Dodatki do odzieży roboczej | Okulary - gogle przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przy zagrożeniu odpryskami oraz rozbryzgami powstającymi podczas szlifowania, wiercenia, cięcia, koszenia, dłutowania itp.Przezroczysta szybka z poliwęglanu | 20 |
| 16 | Łopata Kod CPV [44511100-6 Szpadle i szufle](http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/44511100-6) | Łopata piaskowa metalowa 230x280mm | 4 |
| 17 | Szpadel Kod CPV [44511100-6 Szpadle i szufle](http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/44511100-6) | Szpadel ogrodniczy prosty metalowy 200x280mm | 8 |
| 18 | PrzedłużaczKod CPV [**31731000-9 Artykuły elektrotechniczne**](http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/31730000-2)  | Przedłużacz zwijany bębnowy 25 metrów, 3x1,5mm2 | 2 |

**Zadanie 2 – Maszyny budowlane (niepotrzebne skreślić)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wybranego elementu wyposażenia (przedmiot)** | **Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia (przedmiotu)** | **Liczba sztuk** |
| 1 | Mieszarka Kod CPV [43413000-1 Mieszalniki betonu lub zaprawy](http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/43413000-1) | Mieszarka 1220W DWUBIEG. 0-480/0-800obr M14 - Dwa biegi- Regulowana prędkość obrotowa I 0-480/ II 800/min- Ergonomiczna konstrukcja- Płynny rozruch- Hartowane przekładnie- Mieszadło 120mm w zestawie- Gwint wrzeciona: M14CE, 230-50HZ, przewód 3m | 1 |
| 2 | MłotowiertarkaKod CPV 43000000-3 Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym | Młotowiertarka 3-funcyjna 800W z funkcją podkuwania i elektronicznie sterowaną prędkością obrotową. Opis: Do stosowania przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle od 4 do 26 mm. Wyposażona w Funkcja wyłączenia obrotów do dłutowania w cegle, murze i okazjonalnie w betonie . Posiada szybkowymienny uchwyt do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania. Wyposażona w funkcja wyłączenia udaru do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania. Posiada sprzęgło bezpieczeństwa zapobiegające odbiciom oraz konsekwencjom zakleszczenia wiertła w materiale Do regulacji prędkości wykorzystywana jest elektronika pełnofalowa.  | 2 |
| 3 | BetoniarkaKod CPV [43413000-1 Mieszalniki betonu lub zaprawy](http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/43413000-1) | Betoniarka 130 l 0,55 kW | 1 |

**Zadanie 3 – Rusztowanie (niepotrzebne skreślić)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wybranego elementu wyposażenia (przedmiot)** | **Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia (przedmiotu)** | **Liczba sztuk** |
| 1 | Rusztowanie składaneKod CPV 44212310-5 Rusztowania |  **PARAMETRY RUSZTOWANIA**Max. wysokość konstrukcji rusztowania nie mniej niż 2 m Max. wysokość do podestu [m] nie więcej niż 0,90Max. wysokość robocza nie mniej niż 2,5 mWymiary podestu-powierzchnia robocza min 0,6 m x min 2 mSzerokość ram drabinowych nie mniej niż 0,7 mRozstaw ram drabinowych min 2 mMasa rusztowania nie więcej niż 50 kgMinimalna liczba części Zespół jezdny 4 szt. (koło fi min 120 mm z pełnymi oponami gumowymi)Rama szt. 2Podest szt. 1Łącznik kolanowy szt. 1Przetyczka szt 1. | 1 |

§ 3

1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieregenerowany, wolny od wad, z uwzględnieniem aktualnych technologii, pierwszej kategorii, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2015.
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej.
3. Całość dostawy objętej niniejszym zamówieniem spełnia wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE lub innego równoważnego certyfikatu. Deklarację zgodności z normą CE lub inny równoważny certyfikat Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą sprzętu.
4. Wykonawca każdej części zamówienia udzieli minimum 2 letniej gwarancji na wszystkie egzemplarze sprzętu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w terminie nie dłuższym niż do 14 dni od dnia zgłoszenia.
6. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie wyposażenia w celu jego odbioru w miejscu dostawy. Sprawdzenie będzie polegało na upewnieniu się, że wyposażenie jest wolne od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada wymogom określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

Na okoliczność odbioru wyposażenia zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

1. Zamawiający może odmówić odbioru wyposażenia w przypadku, gdy będzie on w stanie niekompletnym, wadliwym, bądź stan techniczny zewnętrznych opakowań będzie wskazywał na jego uszkodzenie. W przypadku dostarczenia wyposażenia wadliwego lub nie odpowiadającego zamówieniu, Zamawiający ma prawo odmówić jego przyjęcia, a Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na wyposażenie wolne od wad, na własny koszt w terminie 7 dni roboczych liczonego od momentu powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałych wadach.
2. Wykonawca wyda dokumenty, które dotyczą wyposażenia, np.: wszelkie gwarancje, aprobaty techniczne, deklaracje, instrukcje obsługi, certyfikaty zgodności, atesty lub dokumenty równoważne itp.
3. Wykonawca przy wykonywaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań umowy oraz za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania umowy przez skierowane osoby do wykonania umowy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu oraz na rzecz osób trzecich w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści zawartej umowy.

§ 4

1. Za wykonaną dostawę Wykonawcy przysługuje następujące wynagrodzenie ……………………………………… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………)

1. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy na podstawie faktury płatnej w terminie czternastu dni jeden dni od daty wystawienia. Dniem zapłaty jest data wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 5

1. Zleceniodawca dokona przelewu kwoty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy ulokowany w .........................numer ................................................

2. Zleceniodawca oświadcza, że posiada numer NIP ................... i upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu.

§ 6

Niniejsza umowa została podpisana na czas określony terminem wykonywania dostawy i obowiązuje od dnia podpisania przez strony.

§ 7

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby drugiej strony umowy pod rygorem bezskuteczności.

§ 8

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości**:**
2. 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 - z tytułu niedotrzymania terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
3. Za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady, za każdą wadę lub usterkę w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,
4. 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada;
5. 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar, o których mowa w ust. 1 z należności za wykonanie niniejszego zamówienia bez wezwania do zapłaty na podstawie noty obciążeniowej. W przypadku braku możliwości potrącenia całości lub części niniejszych kar, Wykonawca zapłaci pozostałą kwotę na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia żądania Zamawiającego - noty obciążeniowej.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wartość szkody spowodowanej przez Wykonawcę przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych.

§ 10

# W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa właściwe ze względu na przedmiot umowy.

# Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zleceniodawcy.

§ 11

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.......................................... ...........................................

  **ZLECENIODAWCA WYKONAWCA**

1. Numer zadania [↑](#footnote-ref-1)